# Punerea în funcţiune

- Feriţi aparatul de măsură împotriva umezelii şi expunerii directe la radiaţiile solare.

- Nu expune aparatul de măsură la temperaturi extreme sau variaţii de temperatură. De exemplu, nu-l lăsa pentru perioade lungi de timp în autovehicul. În cazul unor variaţii mai mari de temperatură, lasă aparatul de măsură mai întâi să se stabilizeze şi, înainte de reutilizarea acestuia, efectuează întotdeauna verificarea preciziei acestuia vezi Verificarea preciziei aparatului de măsură.
  În cazul temperaturilor extreme sau al variaţiilor foarte mari de temperatură, poate fi afectată precizia aparatului de măsură.

- Evitaţi şocurile puternice sau căderile aparatului de măsură. După exercitarea unor influenţe exterioare puternice asupra aparatului de măsură, înainte de reutilizarea acestuia, trebuie să efectuaţi întotdeauna verificarea preciziei acestuia vezi Verificarea preciziei aparatului de măsură.

- Deconectaţi aparatul de măsură atunci când îl transportaţi. În momentul deconectării, pendulul se blochează deoarece, în caz contrar, acesta s-ar putea deteriora în cazul unor mişcări ample.

## Pornirea/Oprirea

Pentru conectarea aparatului de măsură, împinge comutatorul de pornire/oprire (2) în poziţia „ On“ (pentru lucrul cu dispozitivul de blocare a pendulului) sau în poziţia „ On“ (pentru lucrul cu sistemul de nivelare automată). Indicatorul de stare (7) se aprinde. Aparatul de măsură emite, imediat după conectare, linii laser prin orificiile de ieşire (1).

- Nu îndreptaţi fasciculul laser asupra persoanelor sau animalelor şi nu priviţi direct spre acesta, nici chiar de la o distanţă mai mare.

Pentru deconectarea aparatului de măsură, împinge comutatorul de pornire/oprire (2) în poziţia „Off“. Indicatorul de stare (7) se stinge. La deconectare, pendulul va fi blocat.

- Nu lăsaţi nesupravegheat aparatul de măsură conectat şi deconectaţi-l după utilizare. Celelalte persoane ar putea fi orbite de fasciculul laser.

În cazul depăşirii temperaturii de funcţionare maxime admise de 50 °C, se realizează deconectarea de siguranţă a diodei laser. După răcire, aparatul de măsură este din nou gata de funcţionare şi poate fi reconectat.

## Deconectarea automată

Dacă timp de aproximativ 120 de minute nu este apăsată nicio tastă a aparatului de măsură, aparatul de măsură se deconectează automat pentru a menaja bateriile.

Pentru a reconecta aparatul de măsură după deconectarea automată, poţi împinge comutatorul de pornire/oprire (2) mai întâi în poziţia „Off“, iar apoi reconectează aparatul de măsură, sau poţi apăsa o dată tasta Mod vertical (5) sau tasta Mod orizontal (6).

Pentru a dezactiva deconectarea automată, menţine apăsată tasta Mod orizontal (6) (cu aparatul de măsură conectat) timp de cel puţin 3 secunde. După dezactivarea funcţiei de deconectare automată, liniile laser se aprind intermitent scurt pentru confirmare.

Observaţie: Dacă temperatura de lucru depăşeşte 45 °C, deconectarea automată nu mai poate fi dezactivată.

Pentru a activa funcţia de deconectare automată, deconectaţi şi conectaţi din nou aparatul de măsură.