# Caractéristiques ‌techniques

Laser lignes | GLL 2-10
--- | ---
Référence | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Portée minimaleA) | 10 m
Précision de nivellementB)C) | ±0,3 mm/m
Plage d’auto-nivellement typique | ±4°
Durée de nivellement typique | < 4 s
Températures de fonctionnement | –10 °C … +50 °C
Températures de stockage | –20 °C … +70 °C
Altitude d’utilisation maxi | 2 000 m
Humidité d’air relative maxi | 90 %
Degré d’encrassement selon CEI 61010-1 | 2D)
Classe laser | 2
Type de laser | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Divergence | 0,5 mrad (angle plein)
Raccord de trépied | 1/4" ; 5/8"
Piles | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Autonomie dans mode de fonctionnementB)
Mode lignes croisées | 9 h
Mode lignes | 17 h
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Dimensions (longueur × largeur × hauteur) | 112 × 55 × 106 mm
Indice de protection | IP54 (protection contre la poussière et les projections d’eau)

A)

  La portée peut être réduite par des conditions défavorables (par ex. exposition directe au soleil).

B)

  à 20–25 °C

C)

  Les valeurs indiquées s’appliquent dans des conditions ambiantes normales à favorables (par ex. pas de vibrations, pas de brouillard, pas de fumée, pas d’ensoleillement direct). Après de fortes variations de températures, la précision peut différer de la valeur indiquée.

D)

  N’est conçu que pour les salissures/saletés non conductrices mais supporte occasionnellement la conductivité due aux phénomènes de condensation.

Pour une identification précise de votre appareil de réception, servez-vous du numéro de série (10) inscrit sur la plaque signalétique.