# Utilisation du support pivotant RM 1 (voir figures A–B)

Le support pivotant (13) permet de tourner l’appareil de mesure de 360°. Cela permet d’ajuster la position des lignes laser de manière précise sans avoir à modifier la position de l’appareil de mesure.

Positionnez la rainure de guidage (17) de l’appareil de mesure au niveau de la glissière de guidage (14) du support pivotant (13) et glissez l’appareil de mesure jusqu’en butée sur le plateau.
Pour retirer l’appareil de mesure du support pivotant, faites-le coulisser dans le sens opposé.

Possibilités de positionnement du support pivotant :

- posé horizontalement sur une surface plane,
- vissé sur une surface verticale,
- positionné sur des corniches de plafond métalliques en utilisant le support de plafond (18),
- positionné sur des surfaces métalliques à l’aide des aimants (16).

- Lors de la fixation de l’accessoire sur des surfaces métalliques, veillez à ne pas placer vos doigts entre la surface et le dos de l’accessoire magnétique. Vos doigts risqueraient d’être pincés du fait de la force d’attraction élevée des aimants.