# รูปแบบการทำงาน

เครื่องมือวัด‌นี้‌มี‌หลายรูปแบบ‌การทำงาน‌ ซึ่ง‌ท่าน‌สามารถสลับ‌ใช้‌ได้‌ตลอดเวลา:

- การทำงานแบบเส้นกากบาท (ดูภาพประกอบ C): ผลิตเส้นเลเซอร์แนวนอนหนึ่งเส้นและแนวตั้งหนึ่งเส้น
- การทำงานตามแนวนอน (ดูภาพประกอบ D): ผลิตเส้นเลเซอร์แนวนอนหนึ่งเส้นและแนวตั้งหนึ่งเส้น
- การทำงานตามแนวตั้ง (ดูภาพประกอบ E): ผลิตเส้นเลเซอร์แนวนอนหนึ่งเส้นและแนวตั้งหนึ่งเส้น

หลังจากเปิดสวิทช์ ‌เครื่องมือ‌วัดจะอยู่ในโหมดการทำงานแบบเส้นกากบาทคุณสามารถสลับเปิดและปิดเส้นแสงเลเซอร์แนวนอน (6) และแนวตั้ง (5) ได้อย่างอิสระ

ท่านสามารถเลือกทำงานด้วยการปรับระดับอัตโนมัติและโดยที่แป้นล็อกอยู่