# Tehnički podaci

Linijski laser | GLL 2-10
--- | ---
Broj artikla | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Radno područje najmanjeA) | 10 m
Preciznost nivelisanjaB)C) | ±0,3 mm/m
Tipično područje samonivelisanja | ±4°
Vreme nivelisanja tipično | < 4 s
Radna temperatura | –10 °C … +50 °C
Temperatura skladištenja | –20 °C … +70 °C
Maks. radna visina iznad referentne visine | 2000 m
Maks. relativna vlažnost vazduha | 90%
Stepen zaprljanosti prema standardu IEC 61010-1 | 2D)
Klasa lasera | 2
Tip lasera | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Divergencija | 0,5 mrad (pun ugao)
Prijemnica za stativ | 1/4"; 5/8"
Baterije | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Trajanje rada prilikom režima radaB)
Režim rada sa ukrštenim linijama | 9 h
Linijski režim rada | 17 h
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Dimenzije (dužina × širina × visina) | 112 × 55 × 106 mm
Vrsta zaštite | IP54 (zaštićeno od prašine i vode koja prska)

A)

  Radno područje može da se smanji zbog nepovoljnih okolnih uslova (npr. direktnog sunčevog zračenja).

B)

  na 20–25 °C

C)

  Navedene vrednosti pretpostavljaju normalne do povoljne okolne uslove (npr. nema vibracija, nema magle, nema dima, nema direktnog sunčevog zračenja). Nakon jakih kolebanja temperature, može doći do odstupanja u preciznosti.

D)

  Pojavljuje se neprovodljiva zaprljanost, pri čemu se očekuje privremena provodljivost prouzrokovana rošenjem.

Za jasnu identifikaciju vašeg mernog uređaja služi broj artikla (10) na pločici sa tipom.