# Tekniska data

Linjelaser | GLL 2-10
--- | ---
Artikelnummer | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Arbetsområde, min.A) | 10 m
NivelleringsprecisionB)C) | ±0,3 mm/m
Självnivelleringsområde typiskt | ±4°
Nivelleringstid typisk | < 4 s
Drifttemperatur | –10 °C ... +50 °C
Förvaringstemperatur | –20 °C … +70 °C
Max. användningshöjd över referenshöjd | 2 000 m
Relativ luftfuktighet max. | 90%
Nersmutsningsgrad enligt IEC 61010-1 | 2D)
Laserklass | 2
Lasertyp | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Divergens | 0,5 mrad (helvinkel)
Stativfäste | 1/4"; 5/8"
Batterier | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Drifttid vid driftsättB)
Krysslinjedrift | 9 h
Linjedrift | 17 h
Vikt enligt EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Mått (längd × bredd × höjd) | 112 × 55 × 106 mm
Skyddsklass | IP54 (damm- och stänkvattenskyddad)

A)

  Arbetsområdet kan reduceras vid ogynnsamma omgivningsvillkor (t.ex. direkt solljus).

B)

  Vid 20–25 °C

C)

  Angivna värden förutsätter normala till gynnsamma omgivningsvillkor (t.ex. inga vibrationer, ingen dimma, ingen rök, inget direkt solljus). Vid kraftig temperaturvariation kan precisionsavvikelser förekomma.

D)

  Endast en icke ledande smuts förekommer, men som på grund av kondens kan bli tillfälligt ledande.

För entydig identifiering av ditt mätinstrument finns serienumret (10) på typskylten.