# Konserwacja i czyszczenie

Urządzenie pomiarowe należy utrzymywać w czystości.

Nie wolno zanurzać urządzenia pomiarowego w wodzie ani innych cieczach.

Zanieczyszczenia należy usuwać za pomocą wil‌gotnej, miękkiej ściereczki. Nie stosować żadnych środków czyszczących ani rozpuszczalników.

W szczególności należy regularnie czyścić pła‌szczy‌zny przy otworze wyjściowym wiązki lasero‌wej, starannie usuwając kłaczki kurzu.

Urządzenie pomiarowe należy przechowywać i transporto‌wać tylko w załączonym pokrowcu (21).

W przypadku konieczności naprawy, urządzenie pomiarowe należy odesłać w pokrowcu (21).