# Dati tecnici

Livella laser a linee | GLL 2-10
--- | ---
Codice prodotto | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Raggio d’azione minimoA) | 10 m
Precisione di livellamentoB)C) | ±0,3 mm/m
Campo di autolivellamento tipico | ±4°
Tempo di livellamento tipico | < 4 s
Temperatura di esercizio | –10 °C … +50 °C
Temperatura di magazzinaggio | –20 °C … +70 °C
Altitudine d’impiego max. sul livello del mare | 2.000 m
Umidità atmosferica relativa max. | 90%
Grado di contaminazione secondo IEC 61010-1 | 2D)
Classe laser | 2
Tipo di laser | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Divergenza | 0,5 mrad (angolo giro)
Attacco treppiede | 1/4"; 5/8"
Batterie | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Autonomia in modalità di funzionamentoB)
Modalità a linee incrociate | 9 h
Modalità lineare | 17 h
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Dimensioni (lunghezza × larghezza × altezza) | 112 × 55 × 106 mm
Grado di protezione | IP54 (protezione contro la polvere e gli schizzi d’acqua)

A)

  In caso di condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. irradiazione solare diretta), il raggio d’azione potrà risultare ridotto.

B)

  con 20–25 °C

C)

  I valori indicati presuppongono condizioni ambientali normali e/o favorevoli (ad esempio assenza di vibrazioni, nebbia, fumo, nessuna irradiazione solare diretta). In seguito a violente oscillazioni di temperatura è possibile che si riscontrino perdite di precisione.

D)

  Presenza esclusivamente di contaminazioni non conduttive, ma che, in alcune occasioni, possono essere rese temporaneamente conduttive dalla condensa.

Per un’identificazione univoca dello strumento di misura, consultare il numero di serie (10) riportato sulla targhetta identificativa.