# Пускане в експлоатация

- Предпазвайте измервателния прибор от овлажняване и директно попадане на слънчеви лъчи.

- Не излагайте измервателния уред на екс‌тремни температури или резки темпера‌турни промени. Напр. не го оставяйте продължително време в автомобил. При големи температурни колебания оставяйте измервателния уред да се адаптира и преди продължаване на работата винаги извършвайте проверка на точността вж. Проверка за точност на измервателния уред.
  При екстремни температури или големи температурни разлики точността на измервателния уред може да се влоши.

- Избягвайте силни удари или изпускане на измервателния уред. След ударни въздействия върху измервателния уред трябва да извършвате проверка на точността му, преди да продължите да го използвате вж. Проверка за точност на измервателния уред.

- Когато пренасяте уреда, предварително го изключвайте. При изключване модулът за колебателни дви‌жения се застопорява, тъй като при силни вибрации може да бъде повреден.

## Включване и изключване

За включване на измервателния уред преместете пусковия прекъсвач (2) до позицията " On" (за работа с махално аретиране) или до позицията " On" (за работа с автоматично нивелиране). Статусната индикация (7) светва. Веднага след включване измервателният уред излъчва лазерни линии през изходящите отвори (1).

- Не насочвайте лазерния лъч към хора или животни; не гле‌дайте срещу лазерния лъч, също и от голямо разстояние.

За изключване на измервателния уред пре‌местете пусковия прекъсвач (2) в позиция "Off". Статусната индикация (7) угасва. При изключване модулът за колебателните движения се блокира.

- Не оставяйте уреда включен без надзор; след като приключите работа, го изключ‌вайте. Други лица могат да бъдат заслепени от лазерния лъч.

При преминаване на максимално допус‌ти‌мата температура от 50 °C уредът се из‌ключва за предпазване на лазерния диод. След охлаждане измервателният уред е отново готов за работа и може да бъде включен.

## Автоматично изключване

Ако за прибл. 120 минути не бъде натиснат бутон на измервателния уред, за предпазване на батериите измервателният уред се изключва автоматично.

За да включите повторно измервателния уред след автоматично изключване, можете да избутате пусковия прекъсвач (2) първо на позииция "Off" и след това отново да включите измервателния уред или да натиснете един път бутоан за режим на работа с лазер (5) или бутона за режим на приемане (6).

За да деактивирате автоматичното изключване, натиснете и задръжте поне 3 s бутона за режим на работа (6) (при включен измервателен уред). При деактивиране на автоматичното изключване лазерните линии примигват кратко за потвърждение.

Указание: Ако работната температура надхвърли 45 °C, автоматичното изключване не може да бъде деактивирано.

За да активирате автоматичното изключване, изключете и отново включете измервателния уред.