# 技术参数

线段激光测量仪 | GLL 2-10
--- | ---
物品号 | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
最小工作范围A) | 10米
找平准确性B)C) | ±0.3 毫米/米
一般自调平范围 | ±4度
一般调平时间 | < 4 秒
工作温度 | –10摄氏度至+50摄氏度
仓储温度 | –20 °C … +70 °C
最高適用海拔 | 2000米
最大相对湿度 | 90%
脏污程度符合IEC 61010-1 | 2D)
激光等级 | 2
激光种类 | < 1 毫瓦，630–650 纳米
C₆ | 1
发散角 | 0.5毫弧度（全角）
三脚架接头 | 1/4英寸；5/8英寸
电池 | 3 × 1.5伏特LR6（AA）
运行模式的运行时长B)
交叉线模式 | 9小时
直线模式 | 17小时
重量符合EPTA-Procedure 01:2014 | 0.49公斤
尺寸（长 × 宽 × 高） | 112 × 55 × 106毫米
防护类型 | IP54（防尘、防溅）

A)

  工作范围可能会因为环境条件不利（比如阳光直射）而缩小。

B)

  在20–25摄氏度时

C)

  给出的数值以正常至有利的环境条件为前提（例如无振动、无大雾、无烟雾、无直接的阳光照射）。强烈的温度波动之后可能导致精度偏差。

D)

  仅出现非导电性污染，不过有时会因凝结而暂时具备导电性。

型号铭牌上的序列号(10)是测量仪唯一的识别码。