# قراردادن/تعویض باتری

برای کار ابزار اندازه گیری استفاده از باتریهای آلکالین-منیزیوم توصیه می شود.

جهت باز کردن درپوش محفظه باتری (11) قفل کننده (12) را بفشارید و درپوش را بردارید. باتری ها را قرار دهید.

در این حین به نحوه ی صحیح قطبگذاری بر طبق تصویر روی قسمت داخلی درپوش باتری توجه کنید.

در صورت ضعیف شدن باتری ها، نشانگر وضعیت (7) چشمک می زند. ابزار اندازه گیری می تواند پس از اولین چشمک زدن حدود ‎1 h‎ هنوز کار کند.

همواره همه ی باتری ها را همزمان عوض کنید. تنها از باتری های یک شرکت و با ظرفیت یکسان استفاده نمایید.

- در صورت عدم استفاده طولانی مدت از ابزار اندازه‌گیری، باتری‌ها را بیرون آورید. در صورت نگهداری طولانی مدت باتری‌ها در ابزار اندازه گیری ممکن است باتری‌ها فرسوده و خود به خود خالی شوند.