# 技術性數據

雷射墨線儀 | GLL 2-10
--- | ---
產品機號 | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
最小工作範圍A) | 10 m
調平精準度B)C) | ±0.3 mm/m
自動調平範圍標準值 | ±4°
調平耗時標準值 | < 4 秒
操作溫度 | –10 °C … +50 °C
儲藏溫度 | –20 °C … +70 °C
最高適用海拔 | 2000 m
空氣相對濕度最大值 | 90 %
依照 IEC 61010-1，污染等級為 | 2D)
雷射等級 | 2
雷射種類 | < 1 mW，630–650 nm
C₆ | 1
光束發散角 | 0.5 mrad（全角度）
三腳架固定座 | 1/4"; 5/8"
電池 | 3 × 1.5 V LR6（AA）
各操作模式的可連續工作時間B)
十字線模式 | 9 小時
線形模式 | 17 小時
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014 | 0.49 kg
尺寸（長 × 寬 × 高） | 112 × 55 × 106 mm
防護等級 | IP54（防塵防潑濺）

A)

  工作範圍在不利的環境條件下（例如陽光直射），工作範圍將縮小。

B)

  溫度為 20–25 °C

C)

  此處提供的是在一般至有利環境條件下可達到的數值（比如無震動、無霧氣、無煙霧、無陽光直射）。歷經劇烈溫度起伏之後，精準度可能會發生偏差。

D)

  只產生非傳導性污染，但應預期偶爾因水氣凝結而導致暫時性導電。

從產品銘牌的序號 (10) 即可確定您的測量工具機型。