# Lucrul cu suportul rotativ RM 1 (consultă imaginile A–B)

Cu ajutorul suportului rotativ (13) poţi roti aparatul de măsură la 360°. Astfel, liniile laser pot fi trasate cu exactitate, fără a modifica poziţia aparatului de măsură.

Aşezaţi aparatul de măsură cu canalul de ghidare (17) pe şina de ghidare (14) a suportului rotativ (13) şi împingeţi aparatul de măsură pe platformă până la opritor.
Pentru desprindere, trageţi aparatul de măsură de pe suportul rotativ, în direcţia opusă.

Posibilităţi de poziţionare a suportului rotativ:

- în poziţie verticală, pe o suprafaţă plană,
- înşurubat pe o suprafaţă verticală,
- fixată cu clema de prindere pe tavan (18) pe şipci pentru tavan metalice,
- cu ajutorul magneţilor (16) pe suprafeţe metalice.

- Atunci când fixezi accesoriul pe suprafeţe, ţine degetele la distanţă de partea posterioară a accesoriului magnetic. Îţi poţi prinde degetele din cauza forţei de tracţiune puternice a magneţilor.