# Εργασία με το περιστρεφόμενο στήριγμα RM 1 (βλέπε εικόνες A–B)

Με τη βοήθεια του περιστρεφόμενoυ στηρίγματος (13) μπορείτε να γυρίσετε το όργανο μέτρησης κατά 360°. Έτσι μπορούν να ρυθμιστούν ακριβώς οι ακτίνες λέιζερ, χωρίς να αλλάξει η θέση του οργάνου μέτρησης.

Τοποθετήστε το όργανο μέτρησης με το αυλάκι οδηγό (17) στη ράγα οδηγό (14) του περιστρεφόμενoυ στηρίγματος (13) και σπρώξτε το όργανο μέτρησης μέχρι τέρμα πάνω στη βάση.
Για την αφαίρεση τραβήξτε το όργανο μέτρησης προς την αντίθετη κατεύθυνση από το περιστρεφόμενo στήριγμα.

Δυνατότητες ρύθμισης της θέσης του περιστρεφόμενoυ στηρίγματος:

- όρθιο πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια,
- βιδωμένο σε μια κάθετη επιφάνεια,
- σε συνδυασμό με τον σφιγκτήρα οροφής (18) σε μεταλλικούς πήχεις οροφής,
- με τη βοήθεια των μαγνητών (16) σε μεταλλικές επιφάνειες.

- Κρατάτε τα δάκτυλο μακριά από την πίσω πλευρά του μαγνητικού εξαρτήματος, όταν στερεώνετε το εξάρτημα πάνω σε επιφάνειες. Λόγω της ισχυρής δύναμης έλξης των μαγνητών μπορούν να μαγκωθούν τα δάκτυλά σας.