# Изображенные составные части

Нумерация представленных составных частей выполнена по изображению измерительного инструмента на странице с иллюстрациями.

(1) | Отверстие для выхода лазерного луча
(2) | Выключатель
(3) | Гнездо под штатив 5/8"
(4) | Гнездо под штатив 1/4"
(5) | Кнопка вертикального режима работы
(6) | Кнопка горизонтального режима работы
(7) | Индикатор состояния
(8) | Индикатор фиксатора маятника
(9) | Предупредительная табличка лазерного излучения
(10) | Серийный номер
(11) | Крышка батарейного отсека
(12) | Фиксатор крышки батарейного отсека
(13) | Поворотное крепление (RM 1)A)
(14) | Направляющая рейкаA)
(15) | Продолговатое крепежное отверстиеA)
(16) | МагнитA)
(17) | Направляющий паз
(18) | Потолочный кронштейн (BM 3)A)
(19) | Универсальное крепление (BM 1)A)
(20) | Визирная марка для лазерного лучаA)
(21) | Защитный чехол
(22) | Очки для работы с лазерным инструментомA)
(23) | Штатив (BT 150)A)
(24) | Телескопический шест (BT 350)A)

A)

  Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассо‌ртимент принадлежностей см. в нашей программе принадлежностей.