# Munkavégzés az RM 1 forgatható tartóval (lásd a A–B ábrát)

A (13) forgatható tartó segítségével a mérőműszert 360°-ra el lehet forgatni. Így a lézervonalakat pontosan be lehet állítani, anélkül, hogy ehhez meg kellene változtatni a mérőműszer helyzetét.

Helyezze a mérőműszert a (17) vezetőhoronnyal a (14) vezetősínre a (13) forgatható platformon, és tolja a mérőműszert ütközésig a platformra.
Az elválasztáshoz húzza le a mérőműszert ellenkező irányban a forgatható tartóról.

A forgatható tartó elhelyezési lehetőségei:

- egy sík felületre felállítva,
- egy függőleges felületre csavarozva,
- a (18) mennyezet-kapocs segítségével fémes mennyezetlécekre rögzítve
- a (16) mágnesek segítségével egy fémes felületre rögzítve.

- Tartsa távol az ujjait a mágneses tartozék hátoldalától, amikor a forgatható tartót valamilyen felületre erősíti. A mágnesek erős húzóereje következtében az ujjai becsípődhetnek.