# მბრუნავი სამაგრით მუშაობა RM 1 (იხ.სურ. A–B)

მბრუნავი სამაგრის მეშვეობით (13) საზომი ინსტრუმენტი შეგიძლიათ მოაბრუნოთ 360°-ით. ეს საშუალებას მოგცემთ ზუსტად დაარეგულიროთ ლაზერული ხაზები, საზომი ინსტრუმენტის პოზიციის ცვლის კონტროლით.

მიადგით საზომი ხელსაწყო მიმმართველი ღარით (17) მიმმართველ სალტესთან (14) საბრუნი სამაგრის (13) და ჩასვით საზომი ხელსაწყო ბოლომდე საბრუნ პლატფორმაზე.
მოსახსნელად, მოქაჩეთ საზომი ხელსაწყო უკუღმა მიმართულებით საბრუნი სამაგრიდან.

საბრუნი სამაგრის პოზიციონირების შესაძლებლობები:

- სწორ ზედაპირზე დგომისას,
- მიხრახნილია ვერტიკალურ სიბრტყესთან,
- ჭერის კავთან ერთად (18) ლითონის ჭერის ძელაკზე,
- დამაგრებულია მაგნიტებით (16) ლითონის ზედაპირზე.

- აქსესუარის ზედაპირებზე დამაგრებისას თითები მოარიდეთ მაგნიტური აქსესუარის უკანა მხარეს. ძლიერმა მაგნიტურმა მიზიდულობამ შეიძლება გამოიწვიოს თითების დაწეწკვა.