# طرق التشغيل

تمتاز عدة القياس بعدة أنواع للتشغيل، ويمكن الانتقال من نوع لآخر في أي وقت:

- طريقة التشغيل المتعامد (انظر الصورة C): ينتج عنها خط ليزر أفقي وآخر رأسي،
- طريقة التشغيل الأفقي (انظر الصورة D): ينتج عنها خط ليزر أفقي،
- طريقة التشغيل الرأسي (انظر الصورة E): ينتج عنها خط ليزر رأسي.

تكون عدة القياس بنوع التشغيل بالخطوط المتعامدة عند تشغيلها. باستخدام أزرار التشغيل الأفقي (6) والتشغيل الرأسي (5) يمكنك تشغيل خط الليزر الأفقي وخط الرأسي وإيقافهما بشكل مستقل عن بعضهما.

يمكن اختيار جميع أنواع التشغيل مع آلية التسوية أو مع القفل البندولي.