# Arbejde med drejeholder RM 1 (se billede A–B)

Ved hjælp af drejeholderen (13) kan du dreje måleværktøjet 360°. Derved kan laserlinjerne justeres præcist uden at ændre måleværktøjets position.

Sæt måleværktøjet med styrenoten (17) på styreskinnen (14) på drejeholderen (13), og skub måleværktøjet på platformen til anslag.
Træk måleværktøjet af drejeholderen i modsat retning for at skære.

Positioneringsmuligheder for drejeholderen:

- Stående på en jævn flade,
- skruet fast på en lodret flade,
- i forbindelse med loftsklemmen (18) på metalliske loftslister,
- ved hjælp af magneterne (16) på metalliske overflader.

- Berør ikke bagsiden af det magnetiske tilbehør, når du fastgør tilbehøret til overflader. Magneternes stærke trækkraft kan resultere i, at dine fingre bliver klemt fast.