# Режими роботи

Вимірювальний прилад має декілька режимів роботи, які можна в будь-який час перемикати:

- Режим перехресних ліній (див. мал. C): інструмент випромінює одну горизонтальну й одну вертикальну лазерну лінію,
- Горизонтальний режим (див. мал. D): інструмент випромінює одну горизонтальну лазерну лінію,
- Вертикальний режим (див. мал. E): інструмент випромінює одну вертикальну лазерну лінію.

Після увімкнення вимірювальний інструмент знаходиться в режимі перехресних ліній. За допомогою кнопок горизонтального режиму роботи (6) та вертикального режиму роботи (5) ви можете самостійно вмикати та вимикати горизонтальні та вертикальні лазерні лінії.

Усі режими роботи можна вмикати з автоматичним нівелюванням або з блокуванням маятника.