# Trabalhar com o suporte rotativo RM 1 (ver figuras A–B)

Com a ajuda do suporte rotativo (13) pode rodar o instrumento de medição em 360°. Dessa forma, é possível definir as linhas laser com precisão, sem alterar a posição do instrumento de medição.

Coloque o instrumento de medição com a ranhura de guia (17) na calha de guia (14) da plataforma rotativa (13) e empurre o instrumento de medição até ao batente na plataforma.
Para separar, puxe o instrumento de medição no sentido oposto do suporte rotativo.

Opções de posicionamento do suporte rotativo:

- na vertical sobre uma superfície nivelada,
- aparafusado numa superfície vertical,
- em molduras de teto metálicas, em combinação com o grampo de teto (18),
- em superfícies metálicas, com a ajuda dos ímanes (16).

- Mantenha os dedos afastados da parte de trás do acessório magnético, quando fixa o acessório magnético a superfícies. Devido à forte força de tração dos ímanes os dedos podem ficar entalados.