# Práce s otočným držákem RM 1
(viz obrázky A–B)

Pomocí otočného držáku (13) můžete měřicí přístroj otáčet o 360°. Tak lze laserové čáry přesně seřídit, aniž by se změnila poloha měřicího přístroje.

Nasaďte měřicí přístroj vodicí drážkou (17) do vodicí kolejničky (14) otočného držáku (13) a nasuňte měřicí přístroj až nadoraz na podstavec.
Pro demontáž vytáhněte měřicí přístroj z otočného držáku opačným směrem.

Možnosti umístění otočného držáku:

- postavený na rovné ploše,
- našroubovaný na svislé ploše,
- ve spojení s držákem na strop (18) na kovových stropních lištách,
- pomocí magnetů (16) na kovovém povrchu.

- Když připevňujete příslušenství na povrch, nedávejte prsty na zadní stranu magnetického příslušenství. Vlivem silné přitažlivé síly magnetů může dojít k uskřípnutí prstů.