# کنترل دقت ابزار اندازه‌گیری

##

بیشترین تاثیر را دمای محیط کار دارد. بخصوص اختلاف دمای جاری به طرف بالا می توانند پرتو لیزر را منحرف کنند.

برای به حداقل رساندن تأثیرات دمایی ناشی از گرمای کف زمین، توصیه می شود که از ابزار اندازه گیری روی یک سه پایه استفاده گردد. همچنین در صورت امکان، ابزار اندازه گیری را در وسط سطح كار قرار دهید.

در کنار تأثیرات بیرونی، تأثیرات مربوط به دستگاه (مانند افتادن، یا تکانهای شدید) می توانند باعث بروز خطا شوند. به همین منظور قبل از هر شروع کار، دقت تراز را کنترل کنید.

همواره در ابتدا دقت ارتفاع و تراز خط لیزر افقی و بعد دقت تراز خط لیزر عمودی را کنترل کنید.

چنانچه میزان خطای ابزار اندازه گیری در طی یکی از آزمایش ها از حداکثر میزان خطا (اختلاف) فراتر رود، آنگاه باید ابزار اندازه گیری را توسط خدمات پس از فروش Bosch تعمير کنيد.

##

برای کنترل نیاز به یک مسافت اندازه‌گیری 5 متری روی یک سطح صاف بین دو دیوار A و B دارید.

- ابزار اندازه گیری را نزدیک دیوار A روی نگهدارنده یا سه پایه نصب کنید یا آن را روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید. ابزار اندازه گیری را با تراز اتوماتیک روشن کنید و عملکرد خطوط متقاطع را انتخاب کنید.

- لیزر را نزدیک دیوار A جهت گیری کنید و بگذارید ابزار اندازه گیری تراز شود. مرکز نقطه ای را که تقاطع خطوط لیزر روی دیوار ایجاد می کنند علامت گذاری کنید (نقطه I).

- ابزار اندازه‌گیری را به مقدار ‎180°‏ بچرخانید، بگذارید تراز شود و تقاطع نقاط لیزر را روی دیوار مقابل B (نقطه Ⅱ) علامت‌گذاری کنید.

- ابزار اندازه‌گیری را – بدون چرخش – نزدیک دیوار B قرار دهید، آن را روشن کنید و بگذارید تراز شود.

- ابزار اندازه‌گیری را از نظر ارتفاع طوری تنظیم کنید (به کمک یک سه‌پایه یا با قرار دادن چیزی زیر آن)، تا نقطه تقاطع خطوط لیزر دقیقا روی نقطه علامت‌گذاری شده Ⅱ قبلی روی دیوار B بیافتد.

- ابزار اندازه‌گیری را به مقدار ‎180°‏ بچرخانید تا ارتفاع را تغییر دهید. آن را طوری روی دیوار A تنظیم کنید تا خط لیزر عمودی از میان نقطه علامت‌گذاری شده قبلی Ⅰ بگذرد. بگذارید ابزار اندازه‌گیری تراز شود و نقطه تقاطع خطوط لیزر را روی دیوار A (نقطه Ⅲ) علامت‌گذاری کنید.

- اختلاف d هر دو نقطه علامت‌گذاری شده Ⅰ و Ⅲ روی دیوار A اختلاف ارتفاع واقعی ابزار اندازه‌گیری را بدست می دهد.

برای مسافت ‎2 × 5 m = 10 m‎ حداکثر خطای مجاز برابر است با:
‎10 m × ±0,3 mm/m = ±3 mm‎. اختلاف d بین نقطه ها I و III بایستی در نهایت 3 میلیمتر باشد.

##

برای کنترل به یک سطح حدود. 5 × 5 متر نیاز دارید.

- ابزار اندازه گیری را در وسط بین دیوارهای A و B روی نگهدارنده یا یک سه پایه، یا روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید. ابزار اندازه گیری را با تراز اتوماتیک روشن کنید و عملکرد افقی را انتخاب کنید. بگذارید ابزار اندازه گیری تنظیم شود.

- در فاصله 2,5 متری از ابزار اندازه گیری روی هر دو دیوار، وسط خط لیزر (نقطه Ⅰ روی دیوار A و نقطه Ⅱ روی دیوار B) را علامتگذاری کنید.

- ابزار اندازه گیری را به مقدار ‎180°‏ چرخانده در فاصله 5 متری قرار دهید و بگذارید تراز شود.

- ابزار اندازه‌گیری را از نظر ارتفاع طوری تنظیم کنید (به کمک یک سه‌پایه یا با قرار دادن چیزی زیر آن)، تا نقطه وسط خط لیزر دقیقا روی نقطه علامت‌گذاری شده Ⅱ قبلی روی دیوار B بیافتد.

- روی دیوار A وسط خط لیزر را به عنوان نقطه Ⅲ (عمود روی یا زیر نقطه Ⅰ) علامتگذاری کنید.

- اختلاف d هر دو نقطه علامت‌گذاری شده Ⅰ و Ⅲ روی دیوار A اختلاف واقعی ابزار اندازه‌ گیری از افقی را بدست می دهد.

برای مسافت ‎2 × 5 m = 10 m‎ حداکثر خطای مجاز برابر است با:
‎10 m × ±0,3 mm/m = ±3 mm‎. اختلاف d بین نقطه ها I و III بایستی در نهایت 3 میلیمتر باشد.

##

برای کنترل به نیاز به یک شکاف در دارید که در هر طرف آن (رو ی کف صاف) حداقل 2,5 متر جا باشد

- ابزار اندازه گیری را در فاصله 2,5‎ m از دهانه درب، روی زمین صاف و محکم (نه روی سه پایه) قرار دهید. ابزار اندازه گیری را با تراز اتوماتیک روشن کنید. عملکرد عمودی را انتخاب کنید و بگذارید ابزار اندازه گیری تنظیم شود.

- خط لیزر عمودی روی زمین شکاف در (نقطه Ⅰ)، در فاصله 5 متری در طرف دیگر شکاف در (نقطه Ⅱ) و نیز دور بالایی شکاف در (نقطه Ⅲ) علامت‌گذاری کنید.

- ابزار اندازه گیری را در سمت دیگر درب ورودی، درست پشت نقطه Ⅱ قرار دهید. بگذارید ابزار اندازه گیری تراز شود و خط لیزر عمودی را طوری تنظیم کنید که وسط آن از میان نقاط Ⅰ و Ⅱ عبور کند.

- وسط خط لیزر واقع بر دور شکاف در را به عنوان نقطه Ⅳ علامت‌گذاری کنید.

- اختلاف d هر دو نقطه علامت‌گذاری شده Ⅲ وⅣ اختلاف واقعی ابزار اندازه‌گیری را نسبت به خط لیزر عمودی را بدست می دهد.

- ارتفاع شکاف دَر را اندازه گیری کنید.

بیشترین اختلاف مجاز را اینگونه محاسبه کنید:
دوبرابر ارتفاع ورودی درب ‎×0,3 mm/m‎
مثال: برای ارتفاع ورودی درب به مقدار 2 متر، بایستی بیشترین اختلاف
‎2 × 2 m × ±0,3 mm/m = ±1,2 mm‎ باشد.نقاط Ⅲ و Ⅳ نباید در نهایت بیشتر از 1,2 میلیمتر از یکدیگر قرار داشته باشند.