# مشخصات فنی

لیزر خطی | ‎GLL 2-10‎
--- | ---
شماره فنی | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
حداقل محدوده کاریA) | ‎10 m‎
دقت ترازB)‏C)‏ | ‎±0,3 mm/m‎
محدوده معمول خود تراز شوندگی | ‎±4°‎
زمان معمول تراز | ‎< 4 s‎
دمای کاری | ‎–10 °C … +50 °C‎
دمای نگهداری در انبار | ‎–20 °C … +70 °C‎
حداکثر ارتفاع کاربری روی ارتفاع مرجع | ‎2000 m‎
حداکثر رطوبت نسبی هوا | 90 %
درجه آلودگی مطابق استاندارد IEC 61010-1 | 2‏D)
کلاس لیزر | 2‏
نوع لیزر | ‎< 1 mW, 630–650 nm‎
C₆ | 1
انحراف | ‎0,5 mrad‎ (زاویه کامل)
محل اتصال سه پایه | ‎1/4"; 5/8"‎
باتری ها | ‎3 × 1,5 V LR6 (AA)‎
مدت کار برحسب نوع عملکردB)
عملکرد خطوط متقاطع | ‎9 h‎
عملکرد خطی | ‎17 h‎
وزن مطابق استاندارد EPTA‎‑Procedure 01:2014 | ‎0,49 kg‎
ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | ‎112 × 55 × 106 mm‎
نوع حفاظت | IP54 (ضد گرد و غبار و مصون در برابر پاشش آب)

A)

  محدوده کاری ممکن است با شرایط نامناسب محیط (تابش مستقیم خورشید) کاهش یابد.

B)

  در ‎20–25‎ °C

C)

  مقادیر داده شده در شرایط محیطی معمولی تا مطلوب در نظر گرفته می شوند (برای مثال بدون لرزش، بدون مه، بدون دود، بدون تابش مستقیم آفتاب). نوسانات شدید دمایی ممکن است منجر به کاهش میزان دقت گردد.

D)

  زیرنویس: تنها آلودگی بدون قابلیت هادی شدن دیده می شود که با پیشبینی وجود شبنم به طور موقت، قابلیت هادی شدن انتظار می‌رود.

برای شناسایی ابزار اندازه گیریتان از شماره ی فنی (10) روی برچسب کالا استفاده نمایید.