# მუშაობის რეჟიმი

საზომ ხელსაწყოს აქვს მუშაობის რამდენიმე რეჟიმი, რომელთა გადართვა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს:

- ჯვარედინი ხაზების რეჟიმი (იხ. სურ. C): ინსტრუმენტი ასხივებს ერთ ჰორიზონტალურ და ერთ ვერტიკალურ ლაზერულ ხაზს,
- ჰორიზონტალური რეჟიმი (იხ. სურ. D): ინსტრუმენტი ასხივებს ერთ ჰორიზონტალურ ლაზერულ ხაზს,
- ვერტიკალური რეჟიმი (იხ. სურ. E): ინსტრუმენტი ასხივებს ერთ ვერტიკალურ ლაზერულ ხაზს.

ჩართვის შემდეგ საზომი ინსტრუმენტი ჯვარედინა ხაზების რეჟიმშია. ჰორიზონტალური (6) და ვერტიკალური რეჟიმების მეშვეობით (5) თქვენ შეგიძლიათ ერთმანეთისგან დამოუკიდებლად ჩართოთ და გამორთოთ ჰორიზონტალური და ვერტიკალური სხივების პროეცირება.

მუშაობის ყველა რეჟიმი შეგიძლიათ ჩართოთ ავტომატური ნიველირებით და ქანქარის ფიქსატორით.