# Thông số kỹ thuật

Máy laser đường vạch | GLL 2-10
--- | ---
Mã hàng | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Phạm vi làm việc ít nhấtA) | 10 m
Cốt thủy chuẩn chính xácB)C) | ±0,3 mm/m
Phạm vi tự cân bằng | ±4°
Thời gian lấy cốt thủy chuẩn tiêu biểu | < 4 s
Nhiệt độ hoạt động | –10 °C … +50 °C
Nhiệt độ lưu kho | –20 °C … +70 °C
Chiều cao ứng dụng tối đa qua chiều cao tham chiếu | 2000 m
Độ ẩm không khí tương đối tối đa. | 90 %
Mức độ bẩn theo IEC 61010-1 | 2D)
Cấp độ laser | 2
Loại laser | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Phân kỳ | 0,5 mrad (Góc đầy)
Điểm nhận giá đỡ ba chân | 1/4"; 5/8"
Bộ nguồn | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Thời gian vận hành ở chế độ vận hànhB)
Chế độ chữ thập | 9 h
Chế độ vận hành thẳng | 17 h
Trọng lượng theo Qui trình EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Kích thước (chiều dài × rộng × cao) | 112 × 55 × 106 mm
Mức độ bảo vệ | IP54 (được bảo vệ chống bụi và tia nước)

A)

  Phạm vi làm việc có thể được giảm thông qua các điều kiện môi trường không thuận lợi (ví dụ như tia mặt trời chiếu trực tiếp).

B)

  ở 20–25 °C

C)

  Điều kiện là các giá trị đã đặt từ bình thường đến các điều kiện xung quanh phù hợp (ví dụ không rung, không sương mù, không khói, không tia cực tím trực tiếp). Sau khi có dao động nhiệt độ mạnh, có thể dẫn đến sai lệch độ chính xác.

D)

  Chỉ có chất bẩn không dẫn xuất hiện, nhưng đôi khi độ dẫn điện tạm thời gây ra do ngưng tụ.

Số xêri (10) đều được ghi trên nhãn mác, để dễ dàng nhận dạng loại máy đo.