# Műszaki adatok

Vonallézer | GLL 2-10
--- | ---
Cikkszám | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Működési terület legalábbA) | 10 m
Szintezési pontosságB)C) | ±0,3 mm/m
Tipikus önszintezési tartomány | ±4°
Tipikus szintezési idő | < 4 s
Üzemi hőmérséklet | –10 °C … +50 °C
Tárolási hőmérséklet | –20 °C … +70 °C
A használathoz megengedett max. tengerszint feletti magasság | 2000 m
relatív páratartalom max. | 90%
Szennyezettségi fok az IEC 61010-1 szerint | 2D)
Lézerosztály | 2
Lézertípus | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Eltérés | 0,5 mrad (teljes szög)
Műszerállvány-csatlakozó | 1/4"; 5/8"
Elemek | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Üzemidő a különböző üzemmódok eseténB)
Keresztvonalas üzem | 9 óra
Vonal-üzemmód | 17 óra
Súly az „EPTA-Procedure 01:2014” (2014/01 EPTA‑eljárás) szerint | 0,49 kg
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) | 112 × 55 × 106 mm
Védelmi osztály | IP54 (por és fröccsenő víz ellen védett)

A)

  A működési területet hátrányos környezeti körülmények (pl. közvetlen napsugárzás) lecsökkenthetik.

B)

  20–25 °C hőmérséklet mellett

C)

  A megadott értékek normálistól előnyös környezeti feltételekre (például nincs rezgés, nincs köd, nincs füst, nincs közvetlen napsugárzás) vonatkoznak. Erős hőmérsékletingadozások után a pontosság eltérhet a megadott értékektől.

D)

  Csak egy nem vezetőképes szennyezés lép fel, ámbár időnként a harmatképződés következtében ideiglenesen egy nullától eltérő vezetőképességre is lehet számítani.

A mérőműszerét a típustáblán található (10) gyári számmal lehet egyértelműen azonosítani.