# 제품 사양

라인 레이저 | GLL 2-10
--- | ---
품번 | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
최소 작업 범위A) | 10 m
레벨링 정확도B)C) | ±0.3 mm/m
자동 레벨링 범위, 평균 | ±4°
자동 보정 시간, 평균 | < 4 s
작동 온도 | –10 °C … +50 °C
보관 온도 | –20 °C … +70 °C
기준 높이를 초과한 최대 사용 높이 | 2000 m
상대 습도 최대 | 90 %
IEC 61010-1에 따른 오염도 | 2D)
레이저 등급 | 2
레이저 유형 | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
편차 | 0.5 mrad (전체 각도)
삼각대 홀더 | 1/4"; 5/8"
배터리 | 3 × 1.5 V LR6 (AA)
작동 모드에서의 시간B)
교차선 모드 | 9 h
라인 모드 | 17 h
EPTA-Procedure 01:2014에 따른 중량 | 0.49 kg
치수(길이 × 폭 × 높이) | 112 × 55 × 106 mm
보호 등급 | IP54 (먼지 및 분무수 침투 방지)

A)

  직사광선 등의 불리한 환경 조건에서는 작업 범위가 줄어들 수 있습니다.

B)

  20–25 °C일 경우

C)

  제시된 값은 일반적인 조건 및 (예를 들어 진동, 안개, 연기, 직사광선이 발생하지 않는) 좋은 조건이 전제됩니다. 온도 편차가 심하면 정확도에 차이가 있을 수 있습니다.

D)

  비전도성 오염만 발생하지만, 가끔씩 이슬이 맺히면 임시로 전도성이 생기기도 합니다.

측정공구를 확실하게 구분할 수 있도록 타입 표시판에 일련 번호 (10) 가 적혀 있습니다.