# Τεχνικά στοιχεία

Γραμμικό λέιζερ | GLL 2-10
--- | ---
Κωδικός αριθμός | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Περιοχή εργασίας το λιγότεροA) | 10 m
Ακρίβεια χωροστάθμησηςB)C) | ±0,3 mm/m
Περιοχή αυτοχωροστάθμησης τυπική | ±4°
Χρόνος χω‌ρο‌στάθ‌μη‌σης, τυπικός | < 4 s
Θερμοκρασία λειτουργίας | –10 °C … +50 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης | –20 °C … +70 °C
Μέγιστο ύψος χρήσης πάνω από το ύψος αναφοράς | 2.000 m
Μέγιστη σχετική υγρασία αέρα | 90 %
Βαθμός ρύπανσης κατά IEC 61010-1 | 2D)
Κατηγορία λέιζερ | 2
Τύπος λέιζερ | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Απόκλιση | 0,5 mrad (πλήρης γωνία)
Υποδοχή τρίποδα | 1/4", 5/8"
Μπαταρίες | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Διάρκεια λειτουργίας στον τρόπο λειτουργίαςB)
Λειτουργία διασταυρούμενων ακτίνων | 9 h
Λειτουργία γραμμής | 17 h
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Διαστάσεις (μήκος × πλάτος × ύψος) | 112 × 55 × 106 mm
Βαθμός προστασίας | IP54 (προστασία από σκόνη και ψεκαζόμενο νερό)

A)

  Η περιοχή εργασίας μπορεί να μειωθεί από δυσμενείς συνθήκες περιβάλλοντος (π.χ. άμεση ηλιακή ακτινοβολία).

B)

  στους 20–25 °C

C)

  Οι αναφερόμενες τιμές προϋποθέτουν κανονικές έως ευνοϊκές συνθήκες περιβάλλοντος (π.χ. κανένας κραδασμός, καμία νέφωση, κανένας καπνός, καμία άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Μετά από ισχυρές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας μπορεί να προκύψουν αποκλίσεις στην ακρίβεια.

D)

  Εμφανίζεται μόνο μη αγώγιμη ρύπανση, αλλά περιστασιακά αναμένεται προσωρινή αγωγιμότητα που προκαλείται από την εμφάνιση δρόσου.

Για τη μονοσήμαντη αναγνώριση του οργάνου μέτρησης χρησιμεύει ο αριθμός σειράς (10) πάνω στην πινακίδα τύπου.