# Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a la imagen del aparato de medición en la página ilustrada.

(1) | Abertura de salida del rayo láser
(2) | Interruptor de conexión/desconexión
(3) | Alojamiento de trípode de 5/8"
(4) | Alojamiento de trípode de 1/4"
(5) | Tecla de modo de operación vertical
(6) | Tecla de modo de operación horizontal
(7) | Indicación de estado
(8) | Indicador de bloqueo del péndulo
(9) | Señal de aviso láser
(10) | Número de serie
(11) | Tapa del compartimento de las pilas
(12) | Enclavamiento de la tapa del ‌compartimento de las pilas
(13) | Soporte giratorio (RM 1)A)
(14) | Carril guíaA)
(15) | Agujero oblongo de fijaciónA)
(16) | ImánA)
(17) | Ranura guía
(18) | Abrazadera de techo (BM 3)A)
(19) | Soporte universal (BM 1)A)
(20) | Tablilla reflectante de láserA)
(21) | Estuche de protección
(22) | Gafas para láserA)
(23) | Trípode (BT 150)A)
(24) | Barra telescópica (BT 350)A)

A)

  Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.