# テクニカルデータ

レーザー墨出し器 | GLL 2-10
--- | ---
部品番号 | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
最低使用距離A) | 10m
水平精度B)C) | ±0.3mm/m
自動補正範囲（代表値） | ±4°
補正時間（代表値） | < 4秒
使用温度範囲 | –10°C～+50°C
保管温度範囲 | –20°C～+70°C
使用可能標高 | 2000m
最大相対湿度 | 90%
IEC 61010-1による汚染度 | 2D)
レーザークラス | 2
レーザーの種類 | < 1mW、630～650nm
C₆ | 1
精度 | 0.5mrad（周角）
三脚取付部 | 1/4"；5/8"
電池 | 1.5V LR6 × 3（単3形）
運転モード時の連続使用時間B)
交差ライン照射モード | 9時間
ラインモード | 17時間
質量（EPTA-Procedure 01:2014に準拠） | 0.49kg
寸法（長さ×幅×高さ） | 112 × 55 × 106 mm
保護クラス | IP54（塵埃/飛散水の侵入保護）

A)

  測定範囲は不利な環境条件（直射日光など）により影響を受けることがあります。

B)

  20–25 °C時

C)

  記載されている数値は、良好な周囲条件（振動や発煙がなく、直射日光が当たっていないなど）で標準と考えられる数値です。温度の変化が大きい場合には、精度の面で問題が生じるおそれがあります。

D)

  非導電性の汚染のみが発生し、結露によって一時的に導電性が引き起こされる場合があります。

銘板に記載されたシリアル番号(10)で本機のタイプをご確認いただけます。