# Modes de fonctionnement

L’appareil de mesure dispose de plusieurs modes de fonctionnement entre lesquels il est possible de commuter à tout moment :

- Mode lignes croisées (voir figure C) : l’appareil projette une ligne laser horizontale et une ligne laser verticale,
- Mode horizontal (voir figure D) : l’appareil projette une ligne laser horizontale,
- Mode vertical (voir figure E) : l’appareil projette une ligne laser verticale.

Après sa mise en marche, l’appareil de mesure se trouve dans le mode lignes croisées. Les touches Mode horizontal (6) et Mode vertical (5) permettent d’activer et désactiver la ligne laser horizontale et la ligne laser verticale indépendamment l’une de l’autre.

Tous les modes de fonctionnement peuvent être sélectionnés aussi bien en cas d’utilisation avec nivellement automatique ou avec système pendulaire bloqué.