# Datos técnicos

Láser de línea | GLL 2-10
--- | ---
Número de artículo | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Zona de trabajo mínimaA) | 10 m
Precisión de nivelaciónB)C) | ±0,3 mm/m
Margen de autonivelación, típico | ±4°
Tiempo de nivelación, típico | < 4 s
Temperatura de servicio | –10 °C … +50 °C
Temperatura de ‌almacenamiento | –20 °C … +70 °C
Altura de aplicación máx. sobre la altura de referencia | 2.000 m
Humedad máx. relativa del aire | 90 %
Grado de contaminación según IEC 61010‑1 | 2D)
Clase de láser | 2
Tipo de láser | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Divergencia | 0,5 mrad (ángulo completo)
Alojamiento de trípode | 1/4"; 5/8"
Pilas | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Tiempo de funcionamiento en el modo de funcionamientoB)
Modo de líneas cruzadas | 9 h
Modo de líneas | 17 h
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Medidas (longitud × anchura × altura) | 112 × 55 × 106 mm
Grado de protección | IP54 (protegido contra polvo y salpicaduras de agua)

A)

  La zona de trabajo puede reducirse con condiciones del entorno adversas (p. ej. irradiación solar directa).

B)

  con 20–25 °C

C)

  Los valores indicados asumen condiciones ambientales normales a favorables (p.ej. sin vibraciones, sin niebla, sin humo, sin luz solar directa). Tras fuertes fluctuación de temperatura pueden generarse desviaciones de precisión.

D)

  Sólo se produce un ensuciamiento no conductor, sin embargo ocasionalmente se espera una conductividad temporal causada por la condensación.

Para la identificación unívoca de su aparato de medición sirve el número de referencia (10) en la placa de características.