# Chế độ hoạt động

Dụng cụ đo có một vài chức năng hoạt động mà bạn có thể chuyển đổi qua lại bất cứ khi nào:

- Vận hành theo hướng chéo (xem Hình C): tạo ra một vạch laser dọc và ngang,
- Vận hành theo hướng ngang (xem Hình D): tạo ra một vạch laser ngang,
- Vận hành theo hướng dọc (xem Hình E): tạo ra một vạch laser dọc.

Sau khi mở máy, dụng cụ đo nằm ở chế độ lấy mực laze ngang và dọc. Bằng nút chế độ vận hành ngang (6) và dọc (5) bạn có thể bật và tắt tia laser ngang và dọc mà không phụ thuộc với nhau.

Tất cả chế độ hoạt động đều có thể được chọn với Chế độ tự động cân bằng và với cơ cấu khóa con lắc.