# Driftstart

- Skydda mätinstrumentet mot fukt och direkt solljus.

- Utsätt inte mätinstrumentet för extrema temperaturer eller stora temperatursvängningar. Låt det inte ligga exempelvis i bilen under en längre period. Låt mätinstrumentet bli tempererat efter större temperaturvariationer och utför alltid ett precisionstest innan du fortsätter arbetet se Precisionskontroll av mätinstrumentet.
  Vid extrema temperaturer eller temperatursvängningar kan mätinstrumentets precision påverkas.

- Undvik kraftiga stötar eller fall hos mätinstrumentet. Efter kraftig yttre påverkan på mätinstrumentet, utför alltid ett precisionstest se Precisionskontroll av mätinstrumentet.

- Stäng av mätinstrumentet när du transporterar det. Vid avstängning låser pendelenheten, som annars kan skadas vid kraftiga rörelser.

## In- och urkoppling

För slå på av mätinstrumentet, skjut på-/av-strömbrytaren (2) till position ” On” (för arbete med pendelarretering) eller till position ” On” (för arbete med nivelleringsautomatik). Statusindkeringen (7) tänds. Efter start skickar mätinstrumentet omedelbart laserlinjer ur utgångsöppningarna (1).

- Rikta aldrig laserstrålen mot personer eller djur och rikta inte heller själv blicken mot laserstrålen även om du står på längre avstånd.

För att stänga av mätinstrumentet, skjut på-/av-strömbrytaren (2) till position ”Off”. Statusindikeringen (7) slocknar. Vid avstängning låses pendelenheten.

- Lämna inte det påslagna mätverktyget utan uppsikt och stäng av mätverktyget efter användningen. Andra personer kan bländas av laserstrålen.

Om högsta tillåtna driftstemperatur på 50 °C överskrids stängs mätinstrumentet av för att skydda laserdioden. Efter avkylning är mätinstrumentet redo för drift och kan startas på nytt.

## Avstängningsautomatik

Om ingen knapp trycks in på mätinstrumentet på ca. 120 min slås mätinstrumentet av automatiskt för att skona batterierna.

För att starta mätinstrumentet igen efter den automatiska avstängningen kan du antingen skjuta på-/av-strömbrytaren (2) till position ”Off” och slå på mätinstrumentet igen, eller tryck en gång på knappen vertikaldrift (5) eller knappen horisontaldrift (6).

För att avaktivera avstängningsautomatiken, håll knappen horisontaldrift (6) intryckt i minst 3 sek medan mätinstrumentet är på. Vid avaktiverad avstängningsautomatik blinkar laserlinjerna kort.

Anmärkning: Om driftstemperaturen överskrider 45 °C, kan avstängningsautomatiken inte längre avaktiveras.

För att aktivera den automatiska avstängningen, stäng av och slå på mätinstrumentet igen.