# 操作機器

- 不可以讓濕氣滲入儀器中，也不可以讓陽光直接照射在儀器上。

- 勿讓測量工具暴露於極端溫度或溫度劇烈變化的環境。例如請勿將它長時間放在車內。歷經較大溫度起伏時，請先讓測量工具回溫，而且一定要檢查精準度，確認後才能繼續進行測量 參見 測量工具精準度檢查。
  如果儀器曝露在極端溫度下或溫差較大的環境中，會影響儀器的測量準確度。

- 測量工具須避免猛力碰撞或翻倒。測量工具遭受外力衝擊後，一律必須先檢查其精準度，確認後才能繼續使用 參見 測量工具精準度檢查。

- 若要搬運測量工具時，請先將它關閉。關機後擺動零件應要被鎖定，否則擺動零件可能因為強烈的震動而受損。

## 啟動／關閉

若要啟動測量工具，請將起停開關 (2) 推至「 On」（適用於使用擺動鎖進行測量）或「 On」（適用於自動調平功能開啟之測量作業）。狀態指示器 (7) 亮起。本測量工具開機後將隨即從射出口 (1) 發射一道雷射標線。

- 雷射光束不可以對準人或動物，操作人本身也不要直視光束，即使和光束相距甚遠也不可以做上述動作。

若要關閉測量工具，請將起停開關 (2) 推至「Off」位置。狀態指示器 (7) 變暗。關閉時，擺動零件即遭鎖定。

- 不可放任啟動的測量工具無人看管，使用完畢後請關閉測量工具電源。雷射可能會對旁人的眼睛產生眩光。

當操作溫度已超出最高允許值 50 °C 時，將自動關機以保護雷射二極體。待測量工具冷卻後又能再度操作時，您即可重新開機。

## 自動關機功能

若持續約 120 分鐘未按壓測量工具上的任何按鈕，本測量工具將自動關機以維護電池使用壽命。

若要在自動關機之後重新啟動測量工具，您可先將起停開關 (2) 推至「Off」接著再啟動測量工具，亦或者按一下垂直操作鍵 (5) 或水平操作鍵 (6)。

若要停用自動關機功能，請在測量工具處於啟動狀態時按住水平操作鍵 (6) 不放，維持 3 秒鐘。自動關機功能成功停用時，雷射標線將短暫閃爍以示確認。

提示：操作溫度如果超過 45 °C，可能無法停用此自動關機功能。

若要啟用自動關機功能，請將測量工具關閉後再重新啟動即可。