# გამოსახული კომპონენტები

წარმოდგენილი კომპონენტები დანომრილია ილუსტრაციების გვერდზე წარმოდგენილი საზომი ხელსაწყოს მიხედვით.

(1) | ლაზერული სხივის გამოსასვლელი ხვრელი
(2) | ამომრთველი
(3) | ბუდე შტატივის ქვეშ 5/8"
(4) | ბუდე შტატივის ქვეშ 1/4"
(5) | ვერტიკალური მუშაობის რეჟიმის ღილაკი
(6) | ჰორიზონტალური მუშაობის რეჟიმის ღილაკი
(7) | მდგომარეობის ინდიკატორი
(8) | ქანქარის ფიქსატორის ინდიკატორი
(9) | ლაზერული გამოსხივების გამაფრთხილებელი ფირფიტა
(10) | სერიული ნომერი
(11) | ბატარეის განყოფილების თავსახური
(12) | ბატარეის განყოფილების თავსახურის ფიქსატორი
(13) | მბრუნავი სამაგრით (RM 1)A)
(14) | მიმმართველი ბორბალიA)
(15) | გრძივი სამაგრი ხვრელიA)
(16) | მაგნიტიA)
(17) | მიმმართველი ღარი
(18) | ჭერის კრონშტაინი (BM 3)A)
(19) | უნივერსალური სამაგრი (BM 1)A)
(20) | ლაზერული სხივის სამიზნე ნიშანიA)
(21) | დამცავი ბუდე
(22) | სათვალეები ლაზერული ინსტრუმენტით სამუშაოდA)
(23) | შტატივი (BT 150)A)
(24) | ტელესკოპური ძელი (BT 350)A)

A)

  გამოსახული ან აღწერილი აქსესუარები არ შედის მიწოდების სტანდარტულ კომპლექტში. აქსესუარების მთლიანი ასორტიმენტი იხ. ჩვენი აქსესუარების პროგრამაში.