# Nivelarea automată

## Lucrul cu funcţia de nivelare automată

Aşază aparatul de măsură pe o suprafaţă orizontală, fermă şi fixează-l pe suportul rotativ (13) sau pe stativ (23).

Pentru lucrul cu nivelare automată, împingeţi comutatorul de pornire/oprire (2) în poziţia „ On”.

Nivelarea automată compensează automat denivelările în cadrul domeniului de autonivelare de ±4°. Nivelarea este finalizată imediat ce liniile laser nu se mai mişcă.

Dacă nivelarea automată nu este posibilă, de exemplu, pentru că suprafaţa de sprijin a aparatului de măsură se abate cu mai mult de 4° de la poziţia orizontală, fasciculele laser se vor aprinde intermitent şi în cadenţă rapidă.

În acest caz, aşază în poziţie orizontală aparatul de măsură şi aşteaptă să se autoniveleze. Atât timp cât aparatul de măsură se află în cadrul domeniului de autonivelare de ±4°, fasciculele laser se vor aprinde permanent.

În caz de trepidaţii sau schimbări de poziţie în timpul funcţionării, aparatul de măsură se nivelează din nou în mod automat. După nivelare, verificaţi poziţia fasciculelor laser în raport cu punctele de referinţă, pentru a evita erorile datorate deplasării aparatului de măsură.

## Lucrul cu dispozitivul de blocare a pendulului

Pentru lucrul cu dispozitivul de blocare a pendulului, împinge comutatorul de pornire/oprire (2) în poziţia „ On”. Indicatorul dispozitivului de blocare a pendulului (8) se aprinde cu iluminare de culoare roşie, iar liniile laser se aprind intermitent în cadenţă lentă.

În timpul lucrului cu dispozitivul de blocare a pendulului, nivelarea automată este dezactivată. Poţi ţine aparatul de măsură în mână sau îl poţi aşeza pe un suport înclinat. Fasciculele laser nu vor mai fi nivelate şi nu vor mai fi neapărat perpendiculare unele în raport cu celelalte.