# Tehnični podatki

Linijski laser | GLL 2-10
--- | ---
Kataloška številka | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Delovno območje, doA) | 10 m
Natančnost niveliranjaB)C) | ±0,3 mm/m
Običajno samonivelirno območje | ±4°
Običajni čas niveliranja | < 4 s
Delovna temperatura | –10 °C … +50 °C
Temperatura skladiščenja | –20 °C … +70 °C
Najv. nadmorska višina uporabe | 2000 m
Najv. relativna zračna vlažnost | 90 %
Stopnja onesnaženja v skladu s standardom IEC 61010-1 | 2D)
Razred laserja | 2
Vrsta laserja | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Odstopanje | 0,5 mrad (polni kot)
Navoj za stojalo | 1/4"; 5/8"
Baterije | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Čas delovanja v načinu delovanjaB)
Delovanje s križnima linijama | 9 h
Linijsko delovanje | 17 h
Teža po EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Dimenzije (dolžina × širina × višina) | 112 × 55 × 106 mm
Vrsta zaščite | IP54 (zaščita pred prahom in škropljenjem vode)

A)

  Delovno območje se lahko zaradi neugodnih pogojev v okolici (na primer zaradi neposrednega sončnega sevanja) zmanjša.

B)

  pri 20–25 °C

C)

  Navedene vrednosti veljajo pri normalnih do ugodnih pogojih okolice (npr. brez tresljajev, megle, dima ali neposredne sončne svetlobe). Po močnejših temperaturnih nihanjih lahko pride do odklonov natančnosti.

D)

  Nastane samo neprevodna umazanija, vendar lahko kljub temu občasno pride do prevodnosti, ki jo povzroči kondenzat.

Za nedvoumno identifikacijo vaše merilne naprave služi serijska številka (10) na tipski ploščici.