# Роботи з поворотним кріпленням RM 1 (див. мал. A–B)

За допомогою поворотного кріплення (13) можна повертати вимірювальний інструмент на 360°. Це дозволяє точно налаштувати лазерні лінії, не змінюючи положення вимірювального інструмента.

Приставте вимірювальний інструмент напрямним пазом (17) до напрямної рейки (14) поворотного кріплення (13) і посуньте вимірювальний інструмент до упору на платформу.
Щоб зняти, потягніть вимірювальний інструмент у зворотньому напрямку з поворотного кріплення.

Можливості позиціонування поворотного кріплення:

- стоячи на рівній поверхні,
- прикручене до вертикальної площини,
- у з’єднанні зі стельовою скобою (18) у підвішеному стані на металевій стельовій рейці,
- прикріплене магнітами (16) до металевої поверхні.

- Прикріплюючи приладдя до поверхонь, тримайте пальці подалі від задньої частини магнітного приладдя. Ваші пальці можуть защемитися внаслідок сильного притягування магнітів.