# Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення вимірювального приладу на сторінці з малюнком.

(1) | Вихідний отвір для лазерного променя
(2) | Вимикач
(3) | Гніздо під штатив 5/8"
(4) | Гніздо під штатив 1/4"
(5) | Кнопка вертикального режиму роботи
(6) | Кнопка горизонтального режиму роботи
(7) | Індикатор стану
(8) | Індикатор блокування маятника
(9) | Попереджувальна табличка для роботи з лазером
(10) | Серійний номер
(11) | Кришка секції для батарейок
(12) | Фіксатор секції для батарейок
(13) | Поворотне кріплення (RM 1)A)
(14) | Напрямна шинаA)
(15) | Довгастий кріпильний отвірA)
(16) | МагнітA)
(17) | Напрямний паз
(18) | Стельова скоба (BM 3)A)
(19) | Універсальне кріплення (BM 1)A)
(20) | Візирний щитA)
(21) | Захисна сумка
(22) | Окуляри для роботи з лазеромA)
(23) | Штатив (BT 150)A)
(24) | Телескопічна штанга (BT 350)A)

A)

  Зображене або описане приладдя не входить в стандартний комплект поставки. Повний асортимент приладдя ви знайдете в нашій програмі приладдя.