# Darba režīmi

Mērinstruments var darboties vairākos režīmos, kurus jebkurā brīdi var viegli mainīt:

- krustlīniju režīms (skatīt attēlu C): veido līmenisku un statenisku lāzera līniju,
- horizontālais režīms (skatīt attēlu D): lāzera stars veido vienu līmenisku līniju,
- vertikālais režīms (skatīt attēlu E): veido vienu statenisku lāzera līniju.

Pēc ieslēgšanas mērinstruments darbojas krustlīniju režīmā. Ar horizontālās darbības taustiņu (6) un vertikālās darbības taustiņu (5) horizontālo un vertikālo līniju var izlīdzināt neatkarīgi vienu no otras.

Visos darba režīmos var lietot gan pašizlīdzināšanos, gan svārsta fiksatoru.