# Tehnilised andmed

Joonlaser | GLL 2-10
--- | ---
Tootenumber | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Tööpiirkond vähemaltA) | 10 m
NivelleerumistäpsusB)C) | ±0,3 mm/m
Tüüpiline isenivelleerumisvahemik | ±4°
Tüüpiline nivelleerumisaeg | < 4 s
Töötemperatuur | –10 °C … +50 °C
Hoiustamistemperatuur | –20 °C … +70 °C
Viitekõrgust ületav max töökõrgus | 2000 m
Max suhteline õhuniiskus | 90%
Määrdumisaste vastavalt standardile IEC 61010-1 | 2D)
Laseri klass | 2
Laseri tüüp | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Hajumine | 0,5 mrad (täispööre)
Statiivi kinnituskoht | 1/4"; 5/8"
Patareid | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Tööaeg töörežiimilB)
Ristjoonrežiim | 9 h
Joonrežiim | 17 h
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | 0,49 kg
Mõõtmed (pikkus × laius × kõrgus) | 112 × 55 × 106 mm
Kaitseaste | IP54 (kaitstud tolmu ja veepritsmete eest)

A)

  Ebasoodsad keskkonnatingimused (nt otsene päikesekiirgus) võivad tööpiirkonda vähendada.

B)

  temperatuuril 20–25 °C

C)

  Näidatud väärtused eeldavad normaalseid kuni soodsaid keskkonnatingimusi (nt vibratsiooni, udu, suitsu, otsese päikesekiirguse puudumine). Suurte temperatuurikõikumiste järel võib tekkida täpsushälbeid.

D)

  Esineb ainult mittejuhtiv määrdumine, mis võib aga ajutiselt kondensatsiooni tõttu juhtivaks muutuda.

Teie mõõteseadme ühetähenduslikuks identimiseks kasutatakse tüübisildil olevat seerianumbrit (10).