# Teknik veriler

Çizgi lazeri | GLL 2-10
--- | ---
Sipariş numarası | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Asgari çalışma alanıA) | 10 m
Nivelman hassasiyetiB)C) | ±0,3 mm/m
Standart otomatik nivelman aralığı | ±4°
Standart nivelman süresi | < 4 sn
Çalışma sıcaklığı | –10 °C … +50 °C
Saklama sıcaklığı | –20 °C … +70 °C
Referans yükseklik üzerinde maks. uygulama yüksekliği | 2000 m
Bağıl hava nemi maks. | %90
IEC 61010-1 uyarınca kirlenme derecesi | 2D)
Lazer sınıfı | 2
Lazer tipi | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Iraksama | 0,5 mrad (tam açı)
Tripod girişi | 1/4"; 5/8"
Piller | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
İşletim türlerine göre işletim süresiB)
Çapraz çizgi modu | 9 sa
Çizgisel işletim | 17 sa
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014 uyarınca | 0,49 kg
Ölçüleri (uzunluk × genişlik × yükseklik) | 112 × 55 × 106 mm
Koruma sınıfı | IP54 (toz ve püskürme suyu koruması)

A)

  Çalışma alanı elverişsiz ortam koşulları nedeniyle (örneğin doğrudan gelen güneş ışığı) azalabilir.

B)

  20–25 °C'de

C)

  Belirtilen değerler normal ila en uygun ortam koşullarını şart koşar (örneğin titreşim, sis, duman, direkt güneş ışını bulunmayacaktır). Aşırı sıcaklık değişikliklerinde hassaslık sapmaları meydana gelebilir.

D)

  Zaman zaman yoğunlaşma nedeniyle iletkenlik görülebilmesine rağmen, sadece iletken olmayan bir kirlenme ortaya çıkar.

Tip etiketi üzerindeki seri numarası (10) ölçme cihazınızın kimliğinin belirlenmesine yarar.