# Technische Daten

Linienlaser | GLL 2-10
--- | ---
Sachnummer | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Arbeitsbereich mindestensA) | 10 m
NivelliergenauigkeitB)C) | ±0,3 mm/m
Selbstnivellierbereich typisch | ±4°
Nivellierzeit typisch | < 4 s
Betriebstemperatur | –10 °C … +50 °C
Lagertemperatur | –20 °C … +70 °C
max. Einsatzhöhe über Bezugshöhe | 2000 m
relative Luftfeuchte max. | 90 %
Verschmutzungsgrad entsprechend IEC 61010-1 | 2D)
Laserklasse | 2
Lasertyp | < 1 mW, 630−650 nm
C₆ | 1
Divergenz | 0,5 mrad (Vollwinkel)
Stativaufnahme | 1/4"; 5/8"
Batterien | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Betriebsdauer bei BetriebsartB)
Kreuzlinienbetrieb | 9 h
Linienbetrieb | 17 h
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | 0,49 kg
Maße (Länge × Breite × Höhe) | 112 × 55 × 106 mm
Schutzart | IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)

A)

  Der Arbeitsbereich kann durch ungünstige Umgebungsbedingungen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung) verringert werden.

B)

  bei 20–25 °C

C)

  Die angegebenen Werte setzen normale bis günstige Umgebungsbedingungen (z.B. keine Vibration, kein Nebel, kein Rauch, keine direkte Sonneneinstrahlung) voraus. Nach starken Temperaturschwankungen kann es zu Genauigkeitsabweichungen kommen.

D)

  Es tritt nur eine nicht leitfähige Verschmutzung auf, wobei jedoch gelegentlich eine vorübergehende durch Betauung verursachte Leitfähigkeit erwartet wird.

Zur eindeutigen Identifizierung Ihres Messwerkzeugs dient die Seriennummer (10) auf dem Typenschild.