# Techniniai duomenys

Linijinis lazeris | GLL 2-10
--- | ---
Gaminio numeris | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
Minimalus veikimo nuotolisA) | 10 m
Niveliavimo tikslumasB)C) | ±0,3 mm/m
Tipinis savaiminio susiniveliavimo diapazonas | ±4°
Horizonto suradimo laikas tipiniu atveju | < 4 s
Darbinė temperatūra | –10 °C … +50 °C
Sandėliavimo temperatūra | –20 °C … +70 °C
Maks. eksploatavimo aukštis virš bazinio aukščio | 2000 m
Maks. santykinis oro drėgnis | 90 %
Užterštumo laipsnis pagal IEC 61010-1 | 2D)
Lazerio klasė | 2
Lazerio tipas | < 1 mW, 630–650 nm
C₆ | 1
Divergencija | 0,5 mrad (visas kampas)
Sriegis prietaisui prie stovo tvirtinti | 1/4"; 5/8"
Baterijos | 3 × 1,5 V LR6 (AA)
Veikimo trukmė, esant įjungtam veikimo režimuiB)
Kryžminių linijų režimas | 9 h
Linijinis režimas | 17 h
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ | 0,49 kg
Matmenys (ilgis × plotis × aukštis) | 112 × 55 × 106 mm
Apsaugos tipas | IP54 (apsauga nuo dulkių ir vandens purslų)

A)

  Esant nepalankioms aplinkos sąlygoms (pvz., tiesiogiai šviečiant saulei), veikimo nuotolis gali sumažėti.

B)

  esant 20–25 °C

C)

  Nurodytos vertės galioja esant normalios ir palankioms aplinkos sąlygoms (pvz., nėra vibracijos, nėra rūko, nėra dūmų, nėra tiesioginio saulės spinduliavimo). Po didelių temperatūros svyravimų gali atsirasti tikslumo nuokrypių.

D)

  Atsiranda tik nelaidžių nešvarumų, tačiau galima tikėtis aprasojimo sukelto laikino laidumo.

Firminėje lentelėje esantis gaminio numeris (10) yra skirtas jūsų matavimo prietaisui vienareikšmiškai identifikuoti.