# Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на мерниот уред на графичката страница.

(1) | Излезен отвор за ласерскиот зрак
(2) | Прекинувач за вклучување/исклучување
(3) | Прифат на стативот 5/8"
(4) | Прифат на стативот 1/4"
(5) | Копче за вертикален режим
(6) | Копче за хоризонтален режим
(7) | Приказ за статус
(8) | Приказ осцилаторна блокада
(9) | Натпис за предупредување на ласерот
(10) | Сериски број
(11) | Капак на преградата за батерии
(12) | Фиксирање на капакот од преградата за батерии
(13) | Ротационен држач (RM 1)A)
(14) | Шина-водилкаA)
(15) | Издолжени отвори за прицврстувањеA)
(16) | МагнетA)
(17) | Водечки жлеб
(18) | Стегата за покрив (BM 3)A)
(19) | Универзален држач (BM 1)A)
(20) | Ласерска целна таблаA)
(21) | Заштитна чанта
(22) | Ласерски заштитни очилаA)
(23) | Статив (BT 150)A)
(24) | Телескопска прачка (BT 350)A)

A)

  Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Целосната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.