# ტექნიკური მონაცემები

ხაზოვანი ლაზერული ნიველირი | GLL 2-10
--- | ---
სასაქონლო ნომერი | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
სამუშაო დიაპაზონი მინიმუმA) | 10 მ
ნიველირების სიზუსტეB)C) | ±0,3 მმ/მ
ავტომატური ნიველირების ტიპიური დიაპაზონი | ±4°
ნიველირების ტიპიური დრო | < 4 წ
სამუშაო ტემპერატურა | –10 °C … +50 °C
შენახვის ტემპერატურა | –20 °C … +70 °C
ექსპლუატაციის მაქს. სიმაღლე ზღვის დონიდან | 2000 მ
მაქს. შედარებითი ტენიანობა. | 90 %
დაბინძურების ხარისხი IEC 61010-1-ის შესაბამისად | 2D)
ლაზერის კლასი | 2
ლაზერის ტიპი | < 1 მვტ, 630−650 ნმ
C₆ | 1
ცდომილება | 0,5 მრად (სრული კუთხე)
ბუდე შტატივის ქვეშ | 1/4"; 5/8"
ბატარეები | 3 × 1,5 ვ LR6 (AA)
მუშაობის ხანგრძლივობა რეჟიმზე დამოკიდებულადB)
ჯვარედინა ხაზების რეჟიმი | 9 ს
ხაზური რეჟიმი | 17 ს
მასა EPTA-Procedure 01:2014 თანახმად | 0,49 კგ
ზომები (სიგრძე x სიგანე x სიმაღლე) | 112 × 55 × 106 მმ
დაცვის დონე | IP54 (მტვრის და წყლის შხეფებისგან დაცვა)

A)

  ნიველირის სამუშაო დიაპაზონი შეიძლება შემცირდეს არახელსაყრელი გარემო პირობების გამო (მაგალითად, მზის სხივების პირდაპირი ზემოქმედების გამო).

B)

  20–25 °C-ზე

C)

  მითითებული მნიშვნელობები ითვალისწინებს ნორმალურ და ხელსაყრელ გარემო პირობებს (მაგალითად, ვიბრაციის, ნისლის, კვამლის, მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედების გარეშე). ტემპერატურის მნიშვნელოვანმა რყევებმა შეიძლება გამოიწვიოს სიზუსტის დარღვევა.

D)

  ჩვეულებრივად, არის მხოლოდ არაგამტარი დაბინძურება. მაგრამ, როგორც წესი, წარმოიქმნება კონდენსაციით გამოწვეული დროებითი გამტარობა.

საზომი ხელსაწყოს ცალსახი იდენტიფიკაცია შესაძლებელია საქარხნო ფირფიტაზე მითითებული სერიული ნომრით (10).