# 投入使用

- 不可以让湿气渗入仪器中，也不可以让阳光直接照射在仪器上。

- 请勿在极端温度或温度波动较大的情况下使用测量仪。 比如请勿将测量仪长时间放在汽车内。温度波动较大的情况下，先让测量仪的温度稳定下来，在继续加工前应先进行精度检查 参见 测量仪精度检查。
  如果仪器曝露在极端的气候下或温差相当大的环境中，会影响测量仪的测量准确度。

- 避免让测量仪发生剧烈碰撞或将其跌落。测量仪受到强烈的外部作用之后，在重新使用之前务必进行精度检查 参见 测量仪精度检查。

- 运输时，请关闭测量仪。关机后摆动零件会被锁定，否则摆动零件可能因为强烈的震动而受损。

## 接通/关闭

如要接通测量仪，请将电源开关(2)推到位置“ On”（操作时使用摆动止动件）或推到位置“ On”（操作时使用自动找平功能）。状态指示灯(7)亮起。测量仪开机后，立即从放射口(1)射出激光线。

- 不得将激光束对准人或动物，也请勿直视激光束，即使和激光束相距甚远也不可以做上述动作。

如要关闭测量仪，请将电源开关(2)推到位置“Off”。状态指示灯(7)熄灭。关闭状态下，摆动单元会被锁止。

- 测量仪接通后应有人看管，使用后应关闭。激光可能会让旁人炫目。

超出所允许的最高工作温度50 °C时，测量仪就会关闭以保护激光二极管。待测量仪冷却后便能够再度操作，此时您又可以再度开动仪器了。

## 自动断开装置

如果在约120分钟的时间内没有按下测量仪上的任何按键，则测量仪自动关闭，以保护蓄电池。

为了在自动关闭后再次接通测量仪，您可以先将电源开关(2)推到位置“Off”，然后再次接通测量仪，或按压垂直模式按键(5)或水平模式按键(6)。

如需停用自动断开装置，请（在测量仪接通时）按住水平模式按键(6)至少3秒钟。如果自动断开装置已停用，则激光线短促闪烁进行确认。

提示：如果超出运行温度45 °C，则自动断开装置无法再停用。

关闭测量仪然后再开动仪器，便可以再启动自动关机功能。