# البيانات الفنية

جهاز الليزر الخطي | GLL 2-10
--- | ---
رقم الصنف | ‎3 601 K63 L..‎‎‎‎
نطاق العمل على الأقلA) | 10 متر
دقة ضبط الاستواءB)‏C)‏ | ‎±‏0,3 مم/متر
نطاق الاستواء الذاتي النموذجي | ±4°‏
مدة الاستواء النموذجية | < 4 ثوان
درجة حرارة التشغيل | –10 °م ... +50 °م
درجة حرارة التخزين | –20 °م ... +70 °م
الحد الأقصى لارتفاع الاستخدام فوق الارتفاع المرجعي | 2000 متر
الحد الأقصى للرطوبة الجوية النسبية | 90 %
درجة الاتساخ تبعا للمعيار IEC 61010-1‏ | 2‎D)‎
فئة الليزر | 2‏
طراز الليزر | < 1 مللي واط، 630–650 نانومتر
C₆ | 1
التفاوت | 0,5 مللي راد (زاوية كاملة)
حاضن الحامل ثلاثي القوائم | 1/4 بوصة، 5/8 بوصة
البطاريات | 3 ×‏ 1,5 فلط LR6 (AA)
فترة التشغيل مع نوع التشغيلB)
طريقة تشغيل الخطوط المتعامدة | 9 ساعات
طريقة التشغيل الخطي | 17 ساعة
الوزن حسب EPTA-Procedure 01:2014‏ | 0,49 كجم
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 112 × 55 × 106 مم
فئة الحماية | IP54 (حماية من الغبار ورذاذ الماء)

A)

  قد يقل مجال العمل من خلال شروط الأجواء غير الملائمة (مثلا: التعرض لأشعة الشمس المباشرة).

B)

  عند درجة حرارة 20–25 °م

C)

  يُشترط لسريان القيم المذكورة أن تكون الظروف المحيطة طبيعية أو حتى مناسبة (على سبيل المثال دون اهتزازات، دون ضباب، دون أدخنة، دون التعرض لأشعة الشمس المباشرة). في حالة التقلبات الكبيرة في درجات الحرارة قد يتسبب ذلك في اختلافات في درجة الدقة.

D)

  لا يحدث اتساخ موصل للكهرباء، ولكن في بعض الأحيان قد يتسبب التكثيف في وجود اتساخ موصل للكهرباء بصورة مؤقتة.

لتمييز عدة القياس بوضوح، ارجع إلی الرقم المتسلسل (10) علی لوحة الصنع.